**钢材表面缺陷检测与分割赛题计分办法**

1. 总分

总分满分为400分，由三个部分进行计分，分别是：每类缺陷Class IoU得分记为；模型规模（以参数量size计）项得分记为；材料完备性与方法创新性项得分记为。总分计算公式如下：

其中，类缺陷Class IoU项各为100分，模型规模项满分为70，材料完备性与方法创新性满分为30。

1. 各项计分办法
2. 计算类缺陷Class IoU项得分

类缺陷Class IoU得分由所提交网络模型M与同配置计算环境下基准模型UNet网络的类缺陷Class IoU比较(记为后计算所得，计算公式如下：

1. 网络模型参数量项得分计算

计算公式如下：

1. 综评材料完备性与方法创新性项得分

由评委会根据递交作品的完备性（占15分）和创新性（占15分）进行综评打分。